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Manual de configuração
de loja Dimed
Passo a passo no Cisco Meraki
Rede WiFi e appliance MX
Procedimento de provisionamento com imagens e instruções na ordem de execução.
Exemplo utilizado: loja 978
Organização: Dimed
Referência para clonagem: loja 192
Versão 1.0
01 de outubro de 2026


Objetivo e sequência
Este manual orienta a criação das redes WiFi e MX de uma nova loja Dimed no Cisco Meraki Dashboard. A rede WiFi recebe o template do Access Point; a rede MX é clonada da loja 192 e recebe os ajustes de firewall, VLAN e DHCP da nova loja.
Execute os 34 passos na ordem apresentada. As telas usam a loja 978, um AP MR36 e um MX MX67. Ao provisionar outra loja, substitua o número, os seriais, o MAC, o endereço e os IPs pelos dados correspondentes.
Consulta por etapa
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	28 a 33
	Alterar o endereçamento da VLAN 1
	17

	34
	Refazer o DHCP com os IPs da nova loja
	19

	Revisão
	Revisar os dados antes de encerrar
	20



Dados necessários
Tenha o número da loja, os seriais do AP e do MX e o endereço informado no e-mail da implantação. Durante o procedimento, copie o MAC do AP adicionado à rede WiFi e guarde o print das reservas DHCP da loja clonada antes de removê-las.


Dados do exemplo e padrões
Os nomes devem seguir o número da nova loja. Neste manual, Pv978 identifica a loja 978. Utilize os seguintes valores apenas quando estiver configurando os equipamentos e a loja deste exemplo.
	Campo
	Valor no exemplo

	Organização
	Dimed

	Número da loja
	978

	Rede WiFi
	Pv978-WiFi-NOVA

	Template do AP
	Smart Wi-Fi 20mb

	Nome do AP
	Pv978-WiFi

	Modelo e serial do AP
	MR36  |  Q3KA-BC64-S5J9

	MAC do AP
	6c:ef:bd:cc:6d:d4

	Rede MX
	Pv978-MX-NOVA

	Rede usada na clonagem
	Pv192-MX

	Modelo e serial do MX
	MX67  |  Q2FY-4ZQX-V8L9



Endereçamento conforme o número da loja
Os dois octetos do meio correspondem ao número da loja. A loja 192 usa 1.92; a loja 978 usa 9.78. Aplique a mesma troca aos IPs das regras, da VLAN e do DHCP.
	Uso
	Loja 192
	Loja 978

	Rede da loja
	10.1.92.0/24
	10.9.78.0/24

	Interface da VLAN 1
	10.1.92.5
	10.9.78.5

	Origem das regras do cofre
	10.1.92.11/32
	10.9.78.11/32

	IP fixo do AP no DHCP
	10.1.92.130
	10.9.78.130



O endereço físico deve ser o recebido da implantação. O MAC da reserva DHCP deve ser o do AP cadastrado para a nova loja na rede WiFi.


Criação da rede WiFi
Passo 01 Criar a rede WiFi
Na organização Dimed, abra o seletor de redes e clique em + Create a network para iniciar a criação da rede WiFi da nova loja.
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Figura 01  Acesso à criação de uma nova rede
Passo 02 Definir o nome da rede WiFi
Em Network name, siga o padrão Pv<NÚMERO>-WiFi-NOVA. Para a loja 978, preencha Pv978-WiFi-NOVA. Em Network type, selecione Combined hardware.
[image: ]
Figura 02  Nome e tipo da rede WiFi


Passo 03 Aplicar o template ao Access Point
Em Network configuration, selecione Bind to template e escolha Smart Wi-Fi 20mb para a rede do Access Point.
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Figura 03  Vínculo da rede WiFi ao template
Passo 04 Adicionar o AP ao inventário
Se o AP ainda não estiver na organização, clique em + Claim devices e informe o serial do equipamento. Se já estiver cadastrado, pesquise o serial na barra Search available inventory.
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Figura 04  Cadastro ou pesquisa do AP no inventário
Passo 05 Selecionar o AP e criar a rede
Pesquise o serial do AP e marque o equipamento correto. Neste exemplo, é o MR36, serial Q3KA-BC64-S5J9. Clique em Create network.
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Figura 05  AP selecionado para criação da rede


Configuração do Access Point
Passo 06 Abrir a lista de Access Points
Assim que a rede WiFi for criada, acesse Wireless > Monitor > Access Points.
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Figura 06  Caminho para a lista de Access Points
Passo 07 Entrar no AP da loja
Na lista, clique no AP adicionado à rede. O dispositivo deste exemplo aparece inicialmente pelo MAC 6c:ef:bd:cc:6d:d4. Confira o equipamento antes de abrir suas configurações.
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Figura 07  Seleção do AP que será configurado


Passo 08 Abrir a edição do nome do AP
Na página do AP, clique no ícone de lápis ao lado do nome atual para abrir a edição.
[image: ]
Figura 08  Edição do nome do Access Point
Passo 09 Renomear o AP conforme a loja
Em Name, use o padrão Pv<NÚMERO>-WiFi. Para a loja 978, informe Pv978-WiFi e clique em Save.
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Figura 09  Nome do AP seguindo o número da loja


Passo 10 Alterar o endereço da loja
Edite o campo Address com o endereço recebido no e-mail da equipe de implantação. No exemplo, foi usado R. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 355. Mantenha Move marker marcado para atualizar a posição e clique em Save.
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Figura 10  Endereço da loja informado no AP
Criação da rede do MX
Passo 11 Iniciar a criação da rede do MX
Após concluir os dados do AP, abra novamente o seletor de redes e clique em + Create a network para criar a rede do MX.
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Figura 11  Criação da rede do MX


Passo 12 Definir o nome da rede do MX
Em Network name, siga o padrão Pv<NÚMERO>-MX-NOVA. Para a loja 978, preencha Pv978-MX-NOVA. Selecione Combined hardware em Network type.
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Figura 12  Nome e tipo da rede do MX
Passo 13 Clonar a configuração da loja 192
Marque Clone from existing network, pesquise 192 e selecione Pv192-MX. A loja 192 é a referência utilizada para a configuração das novas lojas.
[image: ]
Figura 13  Rede da loja 192 selecionada como referência


Passo 14 Adicionar o MX ao inventário
Se o MX ainda não estiver na organização, use + Claim devices para cadastrar seu serial. Se já estiver cadastrado, pesquise o serial na barra do inventário.
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Figura 14  Cadastro ou pesquisa do MX no inventário
Passo 15 Selecionar o MX e criar a rede
Marque o MX correto e clique em Create network. No exemplo, foi selecionado o MX67, serial Q2FY-4ZQX-V8L9.
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Figura 15  MX selecionado para criação da rede
Com a rede MX criada, prossiga para a troca dos IPs herdados da loja 192 nas regras outbound.


Atualização do firewall
Passo 16 Abrir as regras de firewall
Na rede Pv978-MX-NOVA, acesse Security & SD-WAN > Configure > Firewall. Localize a seção Outbound rules, onde serão alterados os IPs da loja clonada.
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Figura 16  Caminho para as regras de firewall do MX
Passo 17 Identificar os IPs da loja de referência
Localize as regras com Source 10.1.92.0/24. Os dois octetos do meio seguem o número da loja: 192 corresponde a 1.92 e 978 corresponde a 9.78. O IP da nova rede será 10.9.78.0/24.
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Figura 17  Origem das regras ainda com o IP da loja 192


Passo 18 Selecionar as regras com os IPs antigos
Marque todas as regras que usam os IPs da loja 192, incluindo as regras do cofre com 10.1.92.11/32. Neste modelo, são 14 regras, correspondentes à linha 2 e às linhas 6 a 18.
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Figura 18  Seleção das regras que serão editadas
Passo 19 Abrir More actions
Com as regras selecionadas, clique em More actions, à direita da seção Outbound rules.
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Figura 19  Menu de ações das regras selecionadas


Passo 20 Abrir Bulk edit
No menu More actions, selecione Bulk edit para editar as regras selecionadas.
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Figura 20  Acesso à edição das regras selecionadas
Passo 21 Adicionar o novo IP nas regras da rede
Nos campos Source que contêm 10.1.92.0/24, adicione 10.9.78.0/24. Repita em todas as regras da rede da loja, usando os octetos correspondentes à loja que está sendo provisionada.
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Figura 21  Inclusão da nova rede nos campos Source
Passo 22 Adicionar o novo IP nas regras com máscara 32
Nas duas regras do cofre, com protocolos TCP e UDP, adicione 10.9.78.11/32 no campo Source. A máscara /32 e o final .11 seguem o modelo; altere os octetos centrais conforme a loja.
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Figura 22  Inclusão do novo IP nas regras do cofre


Passo 23 Remover todos os IPs antigos
Clique no x de cada IP antigo. Remova 10.1.92.0/24 e 10.1.92.11/32 das regras editadas, deixando apenas 10.9.78.0/24 ou 10.9.78.11/32, conforme a regra. Preserve protocolos, portas, destinos e ordem das regras.
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Figura 23  Remoção dos IPs herdados da loja de referência
Passo 24 Finalizar a edição das regras
Revise os campos Source de todas as regras selecionadas e clique em Finish editing.
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Figura 24  Finalização da edição das regras outbound


Passo 25 Salvar o firewall
No aviso You have unsaved changes, clique em Save para gravar as alterações das regras de firewall.
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Figura 25  Gravação das alterações do firewall
Preparação do DHCP
Passo 26 Abrir as configurações de DHCP
Na rede do MX, acesse Security & SD-WAN > Configure > DHCP.
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Figura 26  Caminho para as configurações de DHCP


Passo 27 Guardar o print e remover as reservas antigas
Antes de remover, tire e guarde um print das reservas e do IP fixado no MR33. Depois, use os ícones x para excluir as duas entradas em Reserved IP ranges e a entrada em Fixed IP assignments. Salve as alterações. Essas informações serão refeitas após a mudança da VLAN.
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Figura 27  Informações antigas que devem ser registradas antes da remoção
Informações a preservar no print
	Registro herdado
	Valor antes da remoção

	Primeira faixa reservada
	10.1.92.1 a 10.1.92.129  |  reserva

	Segunda faixa reservada
	10.1.92.160 a 10.1.92.254  |  reserva

	Atribuição fixa
	MR33  |  e0:cb:bc:30:d5:7e  |  10.1.92.130



Mantenha a opção DHCP Custom, código 15, tipo Text e valor dimed.local, conforme o modelo. Após remover as reservas e a atribuição fixa, avance para a alteração da VLAN 1.


Alteração da VLAN da loja
Passo 28 Abrir Addressing e VLANs
Acesse Security & SD-WAN > Configure > Addressing & VLANs para alterar o endereçamento da rede da loja.
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Figura 28  Caminho para a configuração de endereçamento e VLANs
Passo 29 Selecionar a VLAN da loja
Em Routing, localize e abra a VLAN ID 1, chamada LAN_LOJA. No modelo clonado, a interface ainda aparece como 10.1.92.5/24.
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Figura 29  VLAN da loja que será alterada


Passo 30 Avançar na edição da VLAN
Na janela Modify VLAN, confira VLAN name LAN_LOJA, VLAN ID 1 e Group policy None, conforme o modelo. Clique em Next.
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Figura 30  Avanço para a configuração IPv4 da VLAN
Passo 31 Alterar os campos de endereçamento da VLAN
Na etapa IPv4 Config, altere VLAN interface IP e Subnet para os endereços da nova loja. A referência usa 10.1.92.5 e 10.1.92.0/24; os dois octetos do meio devem seguir o número da loja provisionada.
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Figura 31  Campos IPv4 que recebem o endereçamento da nova loja
Passo 32 Conferir os novos IPs e abrir a prévia
Para a loja 978, preencha VLAN interface IP 10.9.78.5 e Subnet 10.9.78.0/24. Mantenha IPv6 Config Disabled, conforme o modelo, e clique em Preview.
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Figura 32  Endereçamento IPv4 atualizado para a loja 978


Passo 33 Aplicar a alteração da VLAN
Na prévia, confira ID 1, LAN_LOJA e VLAN interface IP 10.9.78.5/24. Clique em Update para aplicar a alteração.
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Figura 33  Confirmação da alteração da VLAN da loja
Recriação das configurações DHCP
Passo 34 Refazer o DHCP com os novos IPs
Volte a DHCP e refaça as reservas e a atribuição fixa na VLAN 1 LAN_LOJA, agora com 10.9.78.x. Em Fixed IP assignments, use o MAC do AP cadastrado na rede WiFi. Neste exemplo, é 6c:ef:bd:cc:6d:d4, com IP 10.9.78.130. Salve as alterações.
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Figura 34  DHCP reconfigurado com o endereçamento da nova loja


Valores finais do DHCP
Na VLAN 1 LAN_LOJA, refaça as entradas removidas usando os IPs da nova loja. Para a loja 978, confira os valores abaixo antes de salvar.
	Campo
	Valor no exemplo da loja 978

	Rede da VLAN 1
	10.9.78.0/24

	Client addressing
	Run a DHCP server

	Mandatory DHCP
	Disabled

	Lease time
	1 day

	DNS nameservers
	Specify nameservers

	Custom nameservers
	10.11.100.10
10.11.100.77
10.11.102.194

	Boot options
	Boot options disabled

	DHCP options
	Custom  |  15  |  Text  |  dimed.local

	Primeira faixa reservada
	10.9.78.1 a 10.9.78.129  |  reserva

	Segunda faixa reservada
	10.9.78.160 a 10.9.78.254  |  reserva

	Fixed IP assignments
	Client name MR33
MAC 6c:ef:bd:cc:6d:d4
LAN IP 10.9.78.130



O rótulo MR33 aparece no campo Client name da reserva do modelo. O AP usado neste exemplo é um MR36. Para cada nova loja, a reserva deve receber o MAC do dispositivo adicionado à rede WiFi, mesmo quando esse rótulo estiver presente no campo de nome.
Conferência antes de encerrar
•  Rede WiFi e rede MX com os nomes correspondentes ao número da loja.
•  Template aplicado e AP correto selecionado, com nome e endereço atualizados.
•  Firewall salvo, com os novos IPs e sem os IPs da loja 192 nas regras editadas.
•  VLAN 1 LAN_LOJA com interface e subnet da nova loja, aplicadas em Update.
•  Reservas DHCP refeitas e atribuição fixa com o MAC do AP da loja.
•  Alterações DHCP salvas e print anterior guardado para consulta.
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